阴离子聚丙烯酰胺安全技术说明书

1.物质的理化常数:
国标编号 61740 
CAS号 79-06-1 
中文名称：聚丙烯酰胺 
英文名称 Acrylamide 
别    名  
分子式 C3H5NO；CH2CHCONH2 外观与性状 白色结晶固体，无气味  
分子量 71.08 蒸汽压 0.21kPa(84.5℃) 
熔    点 84.5℃ 沸点：125℃/3.33kPa 溶解性 溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，不溶于苯  
密    度 相对密度(水=1)1.12；相对密度(空气=1)2.45 稳定性 稳定  
危险标记 15(毒害品) 主要用途 用于制造水溶性聚合物即聚丙烯酰胺  

2.对环境的影响:
一、健康危害

  侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害：本品具神经毒作用。可引起疲嗜睡、手指麻木，位置性震颤，步态紊乱，肌肉萎缩，肌肉无力，手出汗脱屑以及接触性皮炎等。

二、毒理学资料及环境行为

  毒性：中等毒类。
  急性毒性：LD50   150～180mg/kg(大鼠经口)
  刺激性：家兔经眼：5mg(24小时)，重度刺激。
  亚急性和慢性毒性：大鼠经口食物中添加0.02%～0.04%本品，1～6个月，出现末梢神经，神经轴突、髓膜变性。
  致突变性：姊妹染色单体交换：大鼠经口600mg/kg，10天(连续)。精子形态学改变：小鼠腹腔注射100mg/kg。
  生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：200mg/kg(孕7～16天)，引起新生鼠生化和代谢改变。大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：544mg/kg(9周，雄性)，引起精子、雄性生育指数改变和植入后死亡率增加。
  致癌性：IARC致癌性评论：动物阳性。

  危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。
   燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:
　

4.实验室监测方法:
气相色谱法 《水质分析大全》 张宏陶等主编
气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译
色谱-质谱法 《水和废水标准检验法》第19版译文，江苏省环境监测中心

5.环境标准:
前苏联(1975)车间卫生标准 0.3mg/m3 
中国(待颁布)  饮用水源水中有害物质的最高容许浓度 0.0005mg/L  

6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

  隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
  废弃物处置方法：用焚烧法。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 

二、防护措施

  呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。
  眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。
  防护服：穿相应的防护服。
  手防护：戴防化学品手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。

三、急救措施

  皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。
  吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
  食入：误服者给饮大量温水，催吐。就医。

  灭火方法：二氧化碳、干粉、砂土。

需要絮凝剂的可以，可以联系13658866267，全程免费技术指导。
